4.56 Do nastavení W-OUT2 přidáno W-100, W-RU900-89 a W-IN4-51
     Do nastavení W-DALI přidáno W-IN4-51
4.55 W-RU900-89 tlacitko default nastavi periodu CO2 ABC na 180h
4.54 W-RU900-89 nastaveni periody CO2 ABC
4.53 KFPTool podpora W-100 4.06
4.52 W-RU prepinac change show mode  
4.51 OEM automationoneservice 
4.50 W-HL070-11 prejmenovano na W-Lxxx  
4.49 podpora W-001-92
4.48 W-MK316 nastaveni cacheable
4.46 W-RU zobrazuje počítadlo neplatných hodnot
4.44 podpora MK-316A-51
4.43 W-RUxxx - nastaveni ABC periody
4.42 na stránce W-COM se přepíná seznam možných výkonů podle frekvence a výrobku
4.41 upraven zapis do EEPROm u W-BBS
4.40 indikace aktivnich vstupu W-INx-x1
4.38 odstraněn live view
4.37 zobrazování teploty W-COM
4.36
4.35 zamykání Donglu, aby nemohly být puštěny 2 aplikace současně
4.34 W-OUT2 .. zobrazuje RSSI TX a RSSI RX na konfigurační obrazovce
4.33 W-OUT2 .. nastaveni PWM u W-OUT2
4.32 W-COM ..nastavení rezimu jediné W-COM v systému pro Senzit (umožňuje zapsat do cache i v době, kdy není senzor spojen s W-COM)
4.31 W-SL .. přidána 7. a 8. pozice pro zadání adres, na které se má distribuovat stav PIR
     W-SL .. přidány volby PIR1 or 2 or External a I/O or External	
4.30 W-100 .. nastavení a čtení vyhřívání čidla
     W-COM .. oprava zápisu - adresa 51. periferie se zapsala jen částečně.
4.29 defaulty pro vsechny vyrobky
4.26 W-SL .. zobrazuje informaci o používaném RTC
4.25 W-IN4-51 jako trvale přijímající
4.24 W-IN4-51 .. přidán nový výrobek. Zatím výrobek není trvale přijímající - bude se v budoucnu měnit chování
4.23 W-SL - podpora 4.05 .. nastavení minimální intenzity a možnost přiřazení ballastu k tlačítku
4.22 pokud je v dosahu systém s jiným heslem, zobrazovalo se hodně neexistujících periferií.
	Původně se musela adresa periferie vyskytnout 2x za minutu, aby se považovala za platnou,
	nově se musí vyskytnout 4x stejná RF adresa za 4 minuty.
	Pro urychlení hledání se před scanem předává do donglu seznam periferií z projektu.
	W-COM - podpora FW 4.07
	W-SL - podpora FW 4.04
4.21 W-COM - doplneno zobrazeni FIFO2 (sekvencni zachytavani registru jednosmernych periferii - pro rozpoznani dvojkliku tlacitka atd.)
4.19 prodlouzen timeout pro opakovani zapisu bloku z 1.5 na 3.5s - je to kvuli tomu, ze timeout bulku v donglu je 3 s
4.18 W-COM doplneni dopredne a zpetne kompatibility u W-COM verze 4.00 a vyse
4.17 provede scan pred otevrenim periferie
	W-OUT2 - dolnena zpetna kompatibilita pro zapis do W-OUT2 se starsim FW
4.16 W-OUT2 doplněna volba system mode a nastavení externího vstupu.
	W-RU - oprava nezapisoval se registr display_symbols_external_control	
4.15 opraveno vytvareni souboru sniff_monitor.txt. Soubor sniff vytvarelo vice oken (wmbus, uni_monitor, fifo, ..), nově má každé okno svůj název souboru (sniff_monitor).
	Soubor sniff_monitor se nepřepisuje, ale ukládá se na konec.
	Okno monitor beží na pozadí a ukládá do sniff i když není aktivní
	W-SL nastaveni DALI offset
	dotazy na BkRSSI se posilaji vzdy, protoze jinak dojde k USB timeoutu
	neposilaji se PC data
	doplnen popis vycteni seznamu periferii v dosahu
	vyhledávání periferií využívá funkci v donglu
	doplnena zpetna kompatibilita u W-SL
	oprava PP tx
4.14 Vytvareni seznamu periferii v donglu
4.12 Dodelan PP protokol pro USB komunikaci
4.11 W-SL PIR highest prio
	W-WIN - podpora W-WIN v ostatnich zarizenich
	W-IN4 - zpetna kompatibilita
4.09 W-SL - moznost nastavit PIR na I/O
4.08 ze seznamu adres odstraneny adresy 0x00C.. a 0x010.. a pridana adresa W-RU900-89
	W-COM FW4 .. odstraneny veci okolo svetel Horman
	W-COM FW3 .. doplnena kompatibilita s FW 3.07
	W-COM konverze mapy z FW3 na FW4 - prepocet offsetu v cache
	W-COM opravy v konverzi zaznamu pri prechodu z FW 3.xx na FW 4.xx	
4.05 pridano okno pro W-COM se 75 periferiema, 
	W-COM - prepinani oken podle verze FW,
	konverze importovanych dat podle verze FW
	konverze dat v projektu podle verze FW
4.04 varovani pri downgrade
	oprava v karte W-FC - tlacitko ReadCache
4.03 W-FC pridano pole input number 
	pridano tlacitko wMbus monitor
	W-SL - doplneno o polozky kolem PIR
	W-SL - podpora dvoubarevneho rizeni dle PIR
4.02 W-SL - zobrazovani stavu PIR
	W-FC zmena popisku u konfiguracnich hodnot
4.01 pointery na data zmeneny na const, aby kompilator varoval pred nechtenym prepsanim
	zprovozneno W-DALI
	DALI-podpora starsich verzi
3.99 light monitor, 
	light mod W-COM, 
	W-FC oprava zapis baudrate,
	zkraceny timeouty bulk
	nekdy zustane viset obsazeny bulk kanal
3.96 podpora W-RU900-89
3.91 parsovani wMbus
	oprava opetovneho otevreni okna wMbus
3.90 Okno pro zobrazovani wMbus zprav
	Okno W-OUT2 a W-DALI upravene na aktualni fW v donglu
	Další unifikace funkcí, aby šlo snáze překlopit do DLL
3.89 u W-COM a W-SL pridana volba vykonu +14 dBm a -20 dBm
3.88 oprava bulk, znovunastaveni donglu pri stisku "Read"
	v edit projekt si poradi se zadanim adresy s mezerami, napisy atd.
3.87 W-SL - prepinac two_balasts, pole free_for_use
	zmena textu Switch on the device na The device does not communicate
	u W-COM se prodluzuje timeout cteni/zapisu, pokazde pokud se prijme neco noveho
3.86 odstraněna hláška connection lost
	do okna W-COM doplněn bargraf zápisu/čtení
3.84 tlacitko help, prohozeno MA241 a MA240
	KFPT: u W-SL vyrazen cas z kontroly zmen pred ulozenim
	W-SL - zobrazeni dat pro RTC kalibraci
3.83 W-SL kalibrace RTC	
3.81 nelze zacit dalsi akci, pokud neni predchozi akce dokoncena
	opraven nazev ballast
	prohozeny nazvy W-OUT2-51 a W-OUT-61
	novy help v3.81
	zmena W-CNT1 kvuli retranslaci W-COM, W-CNT1 pridana konfigurace pull Down
3.79 u bateriovych periferii vynechano cteni stringovych descriptoru - vyznamne zpomalovalo cteno
	u W-COM z reportu vyhozeny offsety u necachovanych periferii
	W-COM, W-SL a W-FC pouzivaji jako timestamp unix time
	W-SL zapis pres buffer - funguje pak i hodne hluboke preroutovani	
	W-RU, W-CNT1, W-100 upraveny, aby fungovaly za routovanou GW
	W-COM - retranslace
	W-SL - generovani modbus mapy
3.78 prepinac letni cas
3.77 W-SL telemetrie ze 2 balastu, fading	
3.76 W-CNT - volba threshold
	W-SL nastaveni astrodim
	W-RU auto fan by change mode, reset temp correction by change mode
3.74 data od donglu se filtruji adresou donglu - tedy se zpracovavaji jen pakety urcene donglu, nikoliv odposlechnuta komunikace s jinym donglem
	Okno W-FC a W-COM zobrazuje silu signalu v obou smerech
3.72 oprava - preddefinovane delky modbus map byly v bytech, nikoliv v registrech
3.71 posila flag async do donglu, aby dongl vedel, jak s periferii komunikovat
	Update - pridano tlacitko jump to bootloader
	pokud se okno cekej zavre rucne, uz nevyskoci az do dalsi akce cteni nebo zapis
	W-FC - pridany manualni konfigurace
	veskere zapisy a cteni jdou pres jednotnou funkci, ktera umi i routovani
	- snadneji se pak prida komunikace pres RS485
3.70 pridano W-FC101-01
	pocita s preroutovanim - dokaze se dokomunikovat az na 4. W-SL v rade
3.69 podstatne zobecneni cteni/zapisu - funguje lepe pres GW cache
3.68 doplnena podpora komunikace po novem zpusobu u W-IN4 a W-KEY
3.67 pridano W-CNT1-01
	u W-100 je dokoncen presun funkci do donglu
	opraveno zobrazovani casovych znacek u unidir monitoru
	vyuziva logiky spojovani v donglu
	kontrola zda je aktualni dongl
3.66 do W-COM doplneno nastaveni RS485
3.65 zvetsen bulk a zavedeno updatovani s retranslaci
3.64 W-OUT2 pokud je podrizena periferie W-RU, zobrazuje se jine okno, nez u W-IN4 
3.61 W-COM oprava načítání modbus adres podřízených periferií
3.60 W-COM obrazovka unidir FIFO
3.59 W-COM zadávání modbus adresy k podřízeným periferiím
3.58 vrácena původní ikona
3.57 opraveny DOMAT nazvy, u W-COM doplněna volba přiřazení modbusové adresy
3.56 použita ikona dodaná od DOMAT
3.55 oprava zobrazeni dialogu nastaveni W-COM na Win 10
3.54 pridana frekcence 915.3 MHz
3.52 u W-SL podpora 2 balastu
3.51 zavedena zpetna kompatibilita u W-DALI, W-OUT2, W-100 a W-IN4
3.50 stavové info W-DALI a W-IN6
3.49 dali - doplněno stavové info, zobrazování gw_addr, zobrazení aktivního PRG, tlačítko read log
3.42 do MA240 pridano zobrazeni stavu a cteni reset logu,logo DOMAT,pokud neni v registrech zaznam, dotaze se na servisni kod
3.41 do W-RU pridana volba externiho ovladani symbolu, do W-OUT2 pridany volby temperature hyseresis, CO2_ON, rH_ON, CO2_OFF, rH_OFF
3.40 u W-SL a W-COM se barevne zobrazuje odkud jsou data 
3.39 zmeny na obrazovce W-SL - nepotrebna tlacitka zakazana a pridano zobrazeni RSSI GW a PC
3.36 report u W-COM-xx je v anglictine
3.35 update bateriovych periferii je mozny na pozadi
     upravy v casovani update
     ukladaji se hodnoty z uni monitoru do snifu
     prvnich pet polozek z uni monitoru pravidelne nacita timestamp a rssi
 
3.32 vyber podrizenych periferii: seznam se bere z projektu a filtruje se
     oprava zobrazeni casu zapnuti a vypnuti u W-SL
3.31 u W-SL010-01 doplneno zadavani light level a cteni dali status
3.27 u W-SL010-01 doplneno rychle precteni dat z balastu, prideleni kratke adresy,zohledneni scale pri zobrazeni vykonu
3.22 W-SL010-01 zobrazuje parsovana data z balastu
3.20 RF monitor uklada soubor sniff.txt s vesekrou zachycenou komunikaci po dobu otevreneho okna monitor
3.19 doplnena podpora W-SL010-01
3.16 W-COM-xx zobrazuje i RSSI_RX
3.15 oprava zobrazeni nazvu o delce 16 znaku
3.14 zmenen symbol indikujici periferii v dosahu na antenku  	
3.12 podpora produktu W-IN6-11
3.11 načítá help ze souboru KFPTool.chm
3.10 zmena nazvu programu na KFPTool
3.09 na základní obrazovku přidáno tlačítko scan
     u periferií se zobrazuje blesk, pokud jsou v dosahu 
     po spuštění se otevře naposledy otevřený projekt. Pokud se nenajde, otevře se nový
     W-IN4-01 - vyčtení reset Log, zápis do eeprom skrz GW
     všechny asynchronní periferie - automatické přečtení cache ve chvíli, 
     kdy je obsah cache aktualizován po předchozím čtení
3.08 v donglu se nastavi adresa hned pri otevreni okna GW
     oprava importu
     oprava zapisu nazvu GW
     reaguje na cache action complete
     W-100-x9 - lze zapisovat do EEPROM i skrz GW
     W-RUxxx-0x - vycteni Reset Log
3.07 funkční unidirectional monitor
3.06 multiselection pri editaci projektu
     pridavani periferii dvojklikem
     zprovozněno čtení registru skrz GW
     u W-COM-xx a W-100-x9 cteni Reset Log
     doplněno Drag & Drop
     název projektu lze zadat jako command line parametr
     lze asociovat koncovku mkt
3.05 při klepnutí na New Project se roznou otevře "Edit Project"
     přidán obrázek, změněna ikona
3.04 doplněn výrobek W-100-x9
3.03 pokud není periferie na příjmu, nezobrazí se tlačítka vyžadující komunikaci s periferií
     doplněn export a import modbusove mapy
     velikost modbusove mapy se počítá podle velikosti struktury, nevyužité registry se nulují
     GW - přerovnán vzhled okna, doplněno periodické čtení FIFO  
3.02 na všechny záložky přidáno tlačítko update
3.01 název otevřeného projektu se vypisuje do horního řádku
     Napis „USB dongle not found“ zarovnan
     Text „Empty project with default values“ vyřazen
     Po spusteni je focus tlačítku Load Project, Tabelátor přeskauje jen mezi tlačítky projektu
     New project se dotáže na uložení otevřeného projektu
     Když nekde něco vyctu/zedituju a neuložím, tak při zavreni device mi vypíše varovani
     open device jde na doubleclick v listu
     změna oznaceni pro kroutiky (W-RUxx0-0x)
     frekvence ENIKA nahrazena textem 868.3MHz 38,4kBs
3.00 přepracováno na offline práci s uloženým projektem
2.20 v nastavení W-OUT2-51 okno addr nabízí nalezené periferie
     přidáno tlačítko clean - maže seznam nalezených periferií
     nalezené periferie mají timeout 30 s    
     scan se provede 4x na jeden stisk   
2.19 doplněno volání helpu
2.18 W-DALI-x1 zobrazuje sklon vzestupne a sestupne hrany
2.17 W-UI010-01 umožňuje nastavit frekvenci ENIKA
2.16 okno monitor může být otevřeno paralelně s ostatními
2.15 v editoru DALI cmd přidány group 4 až group 8
2.14 W-COM-51 - přidáno zobrazování časové značky a síly signálu u jednosměrně komunikujících periferií
     W-COM-51 - generování reportu přemapování registrů